АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

662510, Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Советская,27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02. 2019г. №143

Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения в местах общественного

пользования населенных пунктов на территории

муниципального образования Зыковский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории муниципального образования Зыковский сельсовет, руководствуясь Уставом Зыковского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования «Зыковский сельсовет»  (приложение №1).
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности:

* Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления.
* Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.
* . На пожарных щитах указать номера телефонов вызова пожарной части: 01 или 101.
* Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и  противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
* Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

3. Назначить лицом, ответственным за исполнением данного постановления заместителя главы МО Зыковский сельсовет А.В. Сороковикова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации.

Глава МО Зыковский сельсовет М.Н. Яковенко

Приложение № 1

|  |
| --- |
|  |

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования** **сельских населенных пунктов муниципального образования** **Зыковский сельсовет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации  пожарного щита |  |
|  |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):  – воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;  – порошковые (ОП)  вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг  ОП-10/9  ОП-5/4 | 2        1  2 |  |
| 2 | Лом | 1 |  |
| 3 | Ведро | 1 |  |
| 4 | Багор | 1 |  |
| 5 | Лопата штыковая | 1 |  |
| 6 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) | | | | | |
| Порош-ковый огнету-шитель ОП-4  (или анало-гичный) | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с  водой и ведро | багор, топор, лопата | |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | – | 1 (\*) | | – | |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (\*) | – | 1 (\*) | | 1, 1, 1 (\*) | |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | – | 1 (\*) | | 1, 1, 1 | |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | – | – | | – | |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | – | – | | – | |

Примечание:

1. (\*) – устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.
5. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
6. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.